Установка образа ОС на ПК

Технические требования для установки

Flash носитель емкостью не менее 4 Gb

Программа bootice

Архив с образом ОС

Компьютер с ОС Windows

ПК на который будет выполнена установка с размером носителя не менее 8Gb

Подготовка Flash-накопителя

Вставить в ПК с ОС Windows Flash-накопитель (в результате дальнейших действий все данные на Flash-накопителе будут уничтожены)

Открыть программу Bootice и на первой вкладке выбрать ваш накопитель затем нажать "Parts Manage"

В открывшемся окне жмем кнопку Re-Partitioning выставляем следующие параметры и жмем ОК.

После выполнения если активна кнопка Activity нажимаем на нее, иначе переходим к следующему шагу.

Закрываем окно Partition Managment и жмем кнопку Process MBR в открывшемся окне выбираем Grub4dos 0.4.5c/0.4.6a и жмем Install/Config

В открывшемся окне выбираем пункт 0.4.5с и нажимаем Save to disk

Закрываем все окна.

Выбираем и скачиваем архив с образом по ссылке http://repo.s-t.ru/img/

Содержимое архива помещаем в корень Flash-накопителя

Установка на ПК без Vipnet SafeBoot

Через BIOS вашего ПК установите загрузку с Flash-накопителя

После загрузки с Flash накопителя в меню выбирайте необходмый вам пункт.

Установка происходит в автоматическом режиме, после развертывания ПК будет выключен.

Верните порядок загрузки в BIOS для загрузки с внутреннего накопителя

Установка на ПК с VipNet SafeBoot

Подключите накопитель к ПК и включите его.

Авторизуйтесь в системе SafeBoot. Для этого в процессе загрузки нажимайте, например, клавиши со стрелками чтобы "поймать" окно ввода учетных данных.

Введите логин и пароль и затем нажатием клавиши F2 войдите в настройки.

Зайдите в первый пункт меню (параметры загрузки операционной системы), там необходимо выбрать пункт "Загрузочное устройство" и в выпадающем меню выбрать свой накопитель.

Затем нажатием кнопки Esc вернитесь в главное меню и выберите пункт "Перезагрузить систему"

Во время перезагрузки не нажимайте кнопки клавиатуры, до тех пор пока не появится меню Flash-накопителя.

В меню выберите ОС которую планируете установить и дождитесь окончания установки. По окончании установки ПК будет выключен.

Извлеките накопитель и включите ПК повторно

Повторите пункты 2, 3, 4(в 4-ом пункте на последнем этапе выберите внутренний диск в качестве загрузочного), 5